一次性使用呼吸过滤器产品参数：

产品性能组成：

本产品主要由底盖、上盖、过滤介质、呼吸口含（可选配）组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。

1、采用优质医用级 PP 塑料制造外壳。

2、采用三层进口的高效过滤介质。

3、采用高效的超声融合加工工艺，外观轻巧，产品质量达到国际先进水平。

4、具有密封性好，呼吸气流阻力低、死腔容积极小的特点。
5、呼吸过滤器表面应光洁，无飞边，毛刺，无污渍，杂质，无裂纹现象。

6、细菌和病毒过滤效率均》99.9%。
7、过滤器的泄漏速率应不超过25ml/min。
8、呼吸过滤器在流量30L/min条件下，呼吸过滤器两端压力差不应超过0.2Mpa。
9、呼吸过滤器在空气流量为50ML/min下，测定1min内对空气中0.5μm以上微粒的滤除率应不小于90%。