全自动电脑验光仪参数

验光仪测量范围

1. 1 球镜度的测量范围为≥-20m-1～+20m-1(最小分辨率为0.01m-1)

1.2 柱镜度(绝对值)的测量范围为≥0m-1~6m-1(最小分辨率为0.01m-1 )

1.3 柱镜轴位的测量范围为≥0°~180°(最小分辨率为1°)

1.4 曲率半径的测量范围为≥6.5mm~9.4mm(最小分辨率为0.01mm)

1.5 主子午线轴位的测量范围为≥0~180°(最小分辨率为1°)

**2** 其它性能参数

2. 1 采用≥7英寸TFT触摸屏(视角可调)。

2.2 打印机：热敏打印机

2.3 出瞳处可见光照度值：＜3lx

2.4 电源电压：AC100-240V

2.5 电源频率：50-60Hz

2.6 功耗：60VA

2.7 验光仪的使用寿命≥6 年

2.8 可配备自动升降台（选配）